  (パラレルポート汎用 ATAPI 装置)
  このオプションはパラレルポート接続の汎用 ATAPI 装置用の特
  別なハイレベルドライバを有効にします。
  このドライバは装置に直接 ATAPI コマンドを送る 
  cdrtools のようなユーザプログラムを利用可能とします。

  PARIDE のサポートを選択したのなら、ここで Y と答えてパラレ
  ルポート汎用 ATAPI ドライバを組み込むか、M と答えてローダ
  ブルモジュールを作成します。モジュール名は pg.o になります。

  また、少なくとも一つのパラレルポートプロトコルドライバがシ
  ステムになければなりません。

  このドライバの API 実装は 汎用 SCSI ドライバと多少関連があ
  ります。詳細は <file:include/linux/pg.h> を参照のこと。

  最新バージョンの cdrtools は 
  <ftp://ftp.fokus.gmd.de/pub/unix/cdrecord/> から入手できます。
  バージョン 1.6.1a3 以降ではこのドライバをフルサポートして
  います。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15/2.4.17更新)>

