  (ISDN diversion サービス群のサポート)

  このオプションを選択すれば EURO/DSS1 回線上で
  HiSaxドライバーとともに代替の diversion サービス
  のいくつかが利用可能になります。

  サポートしているオプションには
  CD (call deflection)と CFU 
  (Call forward unconditional)、そして
  CFB (Call forward whenbusy)、ならびに 
  CFNR (call forward not reachable)があります。

  加えて、 CFU, CFB CFNR は実際の状態を
  問い合わせることもできます。
  CFU, CFB, CFNR と、この問い合わせの機能に
  ついては利用出来る国が限られています。

  キーパッド・プロトコルは、まだ実装されていません。
  CD については、申込めば、どの国でもこのサービス
  を利用できるはずです。

  Documentation/isdn/README.diversion も参照してください。

  <Satoru Oda>
