  (標準的/一般的なシリアルポートのサポート)
  ここでは標準的なシリアルポートのドライバを組み込むかどうか
  を選びます。通常は Y と答えてください。ここで N と答えるの
  は、Linux マシンをイーサネット上の WWW/ftp サーバ専用マシ
  ンにしようとしている人か、シリアルマウスの代わりに各種のバ
  スマウスを使い、マシンの標準的なシリアルポートをまったく使
  わないという人でしょう。(注意：Cyclades や Stallion のマル
  チシリアルポートドライバには、このドライバは必要ありません。
  それらには独立したドライバがあります)。

  このドライバをモジュールとしてコンパイルするには、M と答え
  て、Documentation/modules.txt を読んでください。モジュール名
  はserial.o です。警告：標準的でないシリアルポートを使って
  いる場合は、このドライバをモジュールとしてコンパイルしない
  でください。ドライバをアンロードされた時に設定情報が消えてし
  まうからです。この制限は将来には取り除かれるでしょう。

  補足1: mouseman シリアルマウスが X Window System で認識さ
  れない場合、まず gpm を実行してみてください。

  補足2: ソフトウェアモデム(いわゆる Winmodem [訳注: Windows
  専用モデム])を Linux で使おうと思っているなら、あきらめま
  しょう。この種のモデムはできそこないで、Windows 上だけで動
  くドライバが必要になります。

  大抵の人は、ここで Y か M と答え、シリアルマウスやモデム、
  その他のデバイスを、標準的なシリアルポートに接続できるよう
  にします。

  <乙川, 武井(2.4.0更新)>
