  (サウンド・カードのサポート)
  コンピュータにサウンドカードを挿しているなら、すなわち、と
  きたまビープ以外の音が鳴るなら、Y と答えてください。サウン
  ド・カードに関するすべての情報とその設定 (I/O ポート、割込
  み、DMA チャンネル) を質問されるので確認しておいてください。

  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手できる
  Sound-HOWTO をお読みください。modular sound system に
  関する一般的な情報は、 Documentation/sound/Introduction 
  ファイルに含まれています。同様に 
  Documentation/sound/README.OSS ファイルにも、少しばかり古
  いものの、今でも有用な情報が含まれています。

  PnP サウンド・カードをお持ちで起動時に ISA PnP ツール
  (http://www.roestock.demon.co.uk/isapnptools/ を読んでくだ
  さい) を使って設定なさりたいなら、
  モジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだり取り
  外したりできるコード) としてサウンド・カード・サポートをコ
  ンパイルし、PnP 設定を終了させた後にそのモジュールをロード
  する必要があります。そうするためにはここで M と答えて 
  Documentation/modules.txt と
  Documentation/sound/README.modules をお読みください;
  モジュール名はsoundcore.o です。

  サウンド・カードが無くても PC スピーカー・プログラミングに
  より、ときたまビープ以外の音をコンピュータから出せることを
  教わりました。そのためのカーネル・パッチとサポーティング・
  ユーティリティは ftp://ftp.infradead.org/pub/pcsp/ で入手
  できる pcsp パッケージにあります。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>
