  (System V, Version 7, Xenix, Coherent ファイルシステムのサ
  ポート)
  SCO, Xenix, Coherent はインテル CPU を使ったマシン用の商用
  Unix システムです。Version 7 は DEC PDP-11 で使われていま
  した。ここで Y と答えると、これらのフロッピーとハードディ
  スクのパーティションを読み込めるようになります。
  書き込めるようにするには、下の
  "SYSV file system write support" に Y と答えてください。

  このようなフロッピーやハードディスクパーティションがあるな
  ら、これらはおそらく他の Unix 用のバイナリを含んでいます。
  これらバイナリを実行するために linux-abi をインストールす
  ると良いかもしれません。linux-abi は SCO、Xenix、Wyse、
  UnixWare、Dell Unix、System V などのプログラムを Linux
  で使うためのカーネルモジュールです。linux-abi は
  ftp://ftp.openlinux.org/pub/people/hch/linux-abi から
  anonymous ftp で入手できます)。 注意: これはインテルベース
  のシステムのバイナリでだけ動きます。PDP には誰かが -11 に
  Linux を移植するまでお待ちください :-)

  他の Unix のファイルを NFS を使ってネットワーク経由でマウ
  ントしたいだけの場合は "System V file system support" は
  必要ありません (この場合には当然ですが "NFS file system
  support" が必要になります)。

  一般にこのオプションはフロッピーのためには必要ないことに注
  意してください。なぜなら複数の Unix 間 (あるいはその他の
  OS と) でファイルやディレクトリをやりとりする場合の互換性
  の高い方法は tar プログラムを使用することだからです
  ("man tar" か、"info tar" を参照)。このオプションは
  "System V IPC" とは関係無いことにも注意してください。
  System V ファイルシステムについては 
  Documentation/filesystems/sysv-fs.txtを読んでください。
  ここで Y と答えるとカーネルが 27 kB ほど大きくなります。

  このオプションはモジュールにもできます (モジュールとは動い
  ているカーネルに望んだ時に追加したり削除したりできるコード
  です)。もしこのオプションをモジュールとしてコンパイルした
  いならば、ここで M と答えて、Documentation/modules.txt を
  読んでください。モジュール名は sysv.o です。

  これらについて以前に聞いたことが無い場合は N と答えても安
  全です。

  <花高, 武井(2.4.0, 2.4.6, 2.4.7 更新)>

