  (EATA ISA/EISA/PCI (DPT及び一般的なEATA/DMA準拠のボード)
  のサポート)
  このドライバは全ての EATA/DMA 準拠の SCSI ホストアダプタ
  をサポートします。DPT ISA と全ての EISA i/o アドレスは
  "EATA"シグネチャを探索することにより検出されます。BIOS
  の設定で "PCI access mode" を設定していれば、PCI サブシ
  ステムから報告された PCI SCSI コントローラの全てについて
  もアドレスが検出されます。

  <file:drivers/scsi/eata.c> の冒頭部分や、
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> で入手できる
  SCSI-HOWTO を読んでおくと良いかもしれません。

  同じハードウェアに対して、 "EATA-DMA [廃止] (DPT, NEC, 
  AT&T, SNI, AST, Olivetti, Alphatronix) サポート" という名
  で別のドライバが提供されています。どちらか一方にのみ Y と
  答えなければなりません。

  このドライバをモジュール (実行中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルするに
  は、ここで M と答えて、<file:Documentation/modules.txt> 
  を読んでください。このモジュール名は eata.o です。

  <川合, 中村（幸）(2.2.2 更新), 武井(2.4.0更新), 
  高橋潤(2.4.15更新)>

