  (タイマと CPU 利用を LED 表示する)
  このオプションを Y にすると、お使いのマシンの LED に現在の
  システムの状況に関する有用な情報を表示させることができます。

  NetWinder か EBSA-285 用のカーネルをコンパイルする場合、以
  下のオプションを用いてどの LED をアクティブにするか選択で
  きます。しかし EBSA-110 用のカーネルをコンパイルする場合は、
  赤 LED が定期的に明滅して、システムが機能していることを示
  すことが出来るだけです。 CATS システムを用いている場合でも、
  ここで Y と答えて問題ありません。でもドライバはなにもしま
  せん。

  <中野, 武井(2.4.0更新)>
