  (Cyclom 2X (tm) マルチプロトコルカード)
  Cyclades 株式会社 (<http://www.cyclades.com> と 
  <http://www.cyclades.com.br>) の Cyclom 2X は、512 Kbps ま
  でデータ転送速度を持っているインテリジェントなマルチプロト
  コル WAN アダプタです。これらのカードは、X.25 と SNA 関連
  のプロトコルをサポートします。これらのカードを 1 つ以上持っ
  ている場合は、このオプションに Y と答えてください。次の質
  問では、ドライバがサポート (今のところ、X.25 だけがサポー
  トされる) を必要とするプロトコルについてを尋ねられます。

  現在ドキュメントが提供されていないので、
  <http://www.conectiva.com.br/~acme/cycsyn-devel> から WAN 
  コンフィグ tarball を取得してください (マイナーチェンジで、
  現在の WAN ルータをコンパイルするためのファイルが含まれて
  います。<ftp://ftp.sangoma.com> からオリジナルのパッケージ
  が取得できます)。

  詳細は、私 (acme@conectiva.com.br) あるいは cycsyn-devel 
  メーリングリスト (cycsyn-devel@bazar.conectiva.com.br) に
  自由にメールしてください。私自身はできるだけ早く、ドキュメ
  ンテーションが利用できることを望んでいます (Cyclades ブラ
  ジルは、ドキュメントを書いています)。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。モ
  ジュール名は、cyclomx.o です。モジュールに関する情報は、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>
