  (procfs の状態の報告 (+2kb))
  選択は自由です。Y と答えると /proc ファイル・システム以下
  にディレクトリ `/proc/ftape' が生成されます。そのディレク
  トリの下のファイルはお好きなページャで御覧になれます。
  (すなわち "more /proc/ftape/history" や
  "less /proc/ftape/history" または単純に
  "cat /proc/ftape/history" を使ってください。)そのファイル
  には、挿入されたカートリッジ、カーネル・ドライバ、テープ・
  ドライブ、フロッピー・ディスク・コントローラ、カーネル・ド
  ライバの最近の使用に関するエラーの履歴についていくつかの状
  態の情報が含まれています。Y と答えると ftape ドライバのサ
  イズが約 2 KB 大きくなります。

  警告: ftape をモジュールとしてコンパイルした(すなわち 
  "Floppy tape drive" に M と答えた)場合、ftape の /proc ファ
  イル・システム・インターフェースを使うのは危険です。モジュー
  ルがアンロードされている間に`/proc/ftape' にアクセスすると
  カーネル Oops になります。これは ftape内部からは回復されま
  せん。

  <山縣, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

