  (IBM Olympic チップセット PCI アダプタのサポート)
  IBM PCI トークンリングのカードのうち、 Lanstreamer 以外の
  カードをすべてサポートします。具体的には、すべての
  IBM PCI, PCI Wake On Lan, PCI II, PCI II Wake On Lan,
  PCI 100/16/4 アダプタです。

  これらのアダプタを持っているなら Y と答えて、
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から入手できる
  Token-Ring mini-HOWTO を読んでください。

  このドライバはモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) として利用できます。
  モジュール名は olympic.o です。モジュールとしてコンパイル
  する場合、ここで M と答えて、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  また、<file:Documentation/networking/olympic.txt> を読んだり、
  Linux Token Ring Project のサイト <http://www.linuxtr.net/>
  で最新情報を確認してください。

  <中村（幸）, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

