  (パラレルポート ATAPI ディスク)
  このオプションはパラレルポート接続の ATAPI ディスク装置用
  のハイレベルドライバを有効にします。PARIDE のサポートを選
  択したのなら、ここで Y と答えてパラレルポート ATAPI ディス
  クドライバを組み込むか、M と答えてローダブルモジュールを作
  成します。モジュール名は pf.o になります。また、少なくとも
  一つのパラレルポートプロトコルドライバを持っていなければな
  りません。このドライバがサポートするのは、MicroSolutions 
  社の backpack PD/CD と Imation 社のスーパーディスクLS-120 
  です。

  <小野寺>


