  (Sangoma WANPIPE(tm) マルチプロトコルカード)
  Sangoma Technologies 株式会社 (<http://www.sangoma.com/>) の 
  WANPIPE は、4Mbps までのデータ転送レートを持っている、イン
  テリジェントなマルチプロトコル WAN アダプタのファミリです。
  さらに、同期データリンクアダプタ (SDLA) としても知られてい
  て、S514-PCI あるいは S508-ISA と指定されています。以下の
  カードをサポートしています。

    - X.25、フレームリレー、PPP、Cisco HDLC プロトコル

    - HDLC (LAPB)、HDLC ストリーミング、X.25、フレームリレー、
      BiSync のようなプロトコルの API サポート

    - フレームリレープロトコルのイーサネットブリッジ

    - MULTILINK PPP

    - Async PPP (モデムダイヤルアップ)

  上記のカードを 1 つ以上持っている場合は、ここで M と答えて、
  <file:Documentation/networking/wanpipe.txt> を読んでくださ
  い。次の質問では、ドライバがサポートしたいプロトコルについ
  て尋ねられます。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。モ
  ジュール名は、wanpipe.o です。モジュールに関する情報は、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>
