  (Iomega ZIPドライバに強制的にEPP-16を使うようにする)
  EPP (Enhanced Parallel Port) は、64台までの機器を接続でき
  る拡張バスとしても使えるように設計されたパラレルポートの標
  準です。

  パラレルポートのチップセットの中にはマザーボードに比べ低速
  で動作するものがあり、その場合はチップセットのFIFOキューの
  状態を頻繁に制御してデータが失われないようにしなければなり
  ません。ここでYと答えればその機能が組み込まれます。

  通常、ここでYと答えるのが、多少パフォーマンスを低下させま
  すが、安全な選択です。

  <川合>

