  (Future Domain 16xx SCSI/AHA-2920A サポート)
  これがサポートするものは、Future Domain の 16 ビット SCSI 
  ホストアダプタ(TMC-1660/1680, TMC-1650/1670, TMC-3260,
  TMC-1610M/MER/MEX)および Future Domain のチップセットを
  ベースにしたその他のアダプタ(Quantum ISA-200S, ISA-250MG,
  Adaptec AHA-2920A, および、IBM のボードのうち少なくとも 1 
  種類)です。これについては 
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から取得できる
  SCSI-HOWTO の 3.7 節に説明があります。

  注意：より新しい AHA-2920C ボードは Adaptec AIC-7850 チッ
  プを使っているので、aic7xxx ドライバ(Adaptec AIC7xxx
  chipset SCSI controller support) の方を使ってください。
  Future Domain のドライバは、Future Domain のチップを内蔵
  している古い Adaptec AHA-2920A で動作します。

  このドライバはモジュール (実行中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としても使用できます。
  その場合のモジュール名は fdomain.o です。このドライバを
  モジュールとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  <堀田, 中村（幸）(2.2.2 更新), 武井(2.4.0更新)>
