  (Unix ドメイン・ソケット)
  ここで Y と答えると、 UNIX ドメイン・ソケットのサポートが
  有効になります。ソケットはスタンダードな Unix で用いられる
  ネットワーク接続の確立とアクセスの機構です。マシンがネット
  ワークに接続していなくても、X Window System や syslog のよ
  うな、ごく一般的なプログラムがこれらのソケットを使います。
  ですから組み込みシステムのような特殊な場合を除けば、ここで
  はかならず Y と答えることになるでしょう。

  ソケットはモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに取り込
  んだり取り外したりできるコード) としても利用できます。モ
  ジュールとしてコンパイルしたければ、ここで M と答え
  Documentation/modules.txt をお読みください。モジュール名は 
  unix.o です。モジュールとしてコンパイルし、前出の質問 
  "Kernel module loader support" に Y と答えた場合は、
  /etc/modules.conf ファイルに 'alias net-pf-1 unix' を追加
  したか確認してください。ここで M と答え、できたモジュール
  をロードしわすれると、重要なサービスがいくつか動かなくなり
  ます。

  自分のやっていることがわかっていなければ Y と答えてくださ
  い。

  <山縣, 中野(2.2.2 改版), 武井(2.4.0更新)>

