  (古い Adaptec AIC7xxx サポート)
  警告：このドライバは、古い aic7xxx ドライバであって、現在
  ではもはや開発されていません。Adaptec 社は、これに代わる新
  しいドライバを書いています。また、可能な場合はいつでも、こ
  の古いドライバの代わりに書かれた新しい Adaptec のドライバ
  を使用するべきです。このドライバは、最終的には完全に廃棄さ
  れるでしょう。

  このドライバは、様々な aic7xxx を用いた Adaptec SCSI コン
  トローラをサポートします。aic7xxx ドライバには、274x EISA 
  カード、284x VLB カード、2902、2910、293x、294x、394x、
  3985、その他の PCI カード、Adaptec の SCSI　コントローラ
  チップを搭載しているマザーボードが含まれています。Adaptec 
  の AAA-13x RAID コントローラはサポートしていません。そして
  また現在もサポートされていないでしょう。Future Domain の 
  SCSI コントローラチップを使用している Adaptec 2920 はサポー
  トしていません。これらのカードのために "Future Domain 16xx 
  SCSI support" ドライバが必要になります。

  一般に、aic777x シリーズ、または aic78xx シリーズの 
  Adaptec SCSI コントローラチップベースのコントローラを使用
  している場合は、このドライバは動作するでしょう。ただひとつ
  の例外は、特にサポートされていない 7810 (AAA-13x カード上
  の RAID コントローラチップ) です。

  AHA2920 SCSI ホストアダプタは、このドライバでサポートされて 
  *いない* ことに注意してください。これらのうちの 1 つを持っ
  ている場合は、"Future Domain 16xx SCSI support" を代わりに
  選択してください。

  このコントローラに関する、利用可能な構成オプションについて
  の情報は、それぞれのヘルプファイルをチェックすることで取得
  可能です。メンテナンスの担当者と連絡をとって何かの質問をす
  る場合は、その前に最小限、
  <file:drivers/scsi/aic7xxx_old/README.aic7xxx> を読むべき
  です。SCSI-HOWTO の詳細は、
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> を参照してくださ
  い。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルしたいならば、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。このモ
  ジュールは aic7xxx_old.o と呼ばれています。

  <高橋潤子>

