  (IBM Tropic チップセットベースのアダプタのサポート)
  これは DMA を使わないタイプの IBM の Token Ring カードをす
  べてサポートします。そんな獣のようなカードを持っているなら 
  Y と答えて Token-Ring mini-HOWTO を読んでください。
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入手できます。
  [訳注: 日本語訳が http://www.linux.or.jp/JF/ から入手でき
  ます。]

  警告: 2 つ以上の Token Ring カードがあるとまず間違いなく動
  きません。

  このデバイスはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。このモジュールは ibmtr.o という名前です。モジュール
  としてコンパイルしたい場合、M と答えて 
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <井上, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

