  (パラレルポート ATAPI CD-ROM)
  このオプションはパラレルポート接続の ATAPI CD-ROM 用のハイ
  レベルドライバを有効にします。PARIDE のサポートを選択した
  のなら、ここで Y と答えてパラレルポート ATAPI CD-ROM ドラ
  イバを組み込むか、M と答えてローダブルモジュールを作成しま
  す。モジュール名は pcd.o です。また、少なくとも一つのパラ
  レルポートプロトコルドライバを持っていなければなりません。
  このドライバがサポートするのは MicroSolutions 社の 
  backpack CD-ROM と Freecom 社の Power CD です。この CD-ROM 
  を持っているのなら、後述の "ISO 9660 CDROM file system
  support" も Y か M と しなければなりません。ISO 9660 ファ
  イルシステムは これらの CDROM で使われているからです。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新)>


