  (古い Adaptec AIC7xxx チップセット SCSI コントローラサポート)
  警告：このドライバは、古い aic7xxx ドライバであって、現在
  ではもはや開発されていません。Adaptec 社は、これに代わる新
  しいドライバを書いています。また、可能な場合はいつでも、こ
  の古いドライバの代わりに書かれた新しい Adaptec のドライバ
  を使用するべきです。このドライバは、最終的には完全に廃棄さ
  れるでしょう。

  このドライバは、様々な aic7xxx を用いた Adaptec SCSI コン
  トローラをサポートします。aic7xxx ドライバには、274x EISA 
  カード、284x VLB カード、2902、2910、293x、294x、394x、
  3985、その他の PCI カード、Adaptec の SCSI　コントローラ
  チップを搭載しているマザーボードが含まれています。Adaptec 
  の AAA-13x RAID コントローラはサポートしていません。そして
  また現在もサポートされていないでしょう。Future Domain の 
  SCSI コントローラチップを使用している Adaptec 2920 はサポー
  トしていません。これらのカードのために "Future Domain 16xx 
  SCSI support" ドライバが必要になります。

  一般に、aic777x シリーズ、または aic78xx シリーズの 
  Adaptec SCSI コントローラチップベースのコントローラを使用
  している場合は、このドライバは動作するでしょう。ただひとつ
  の例外は、特にサポートされていない 7810 (AAA-13x カード上
  の RAID コントローラチップ) です。

  AHA2920 SCSI ホストアダプタは、このドライバでサポートされて 
  *いない* ことに注意してください。これらのうちの 1 つを持っ
  ている場合は、"Future Domain 16xx SCSI support" を代わりに
  選択してください。

  このコントローラに関する、利用可能な構成オプションについて
  の情報は、それぞれのヘルプファイルをチェックすることで取得
  可能です。メンテナンスの担当者と連絡をとって何かの質問をす
  る場合は、その前に最小限、drivers/scsi/aic7xxx_old/README 
  を読むべきです。SCSI-HOWTO の詳細は、
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto を参照してください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルしたいならば、M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。このモジュール
  は aic7xxx_old.o と呼ばれています。

  <高橋潤子>

