  (NFTL (NAND Flash Translation Layer) のサポート)
  これは M-Systems' の DiskOnChip デバイス上に使われる NAND 
  フラッシュ変換層に対するサポートを提供します。それは、
  512-byte のセクタのブロックデバイスをエミュレートするフラッ
  シュデバイス上で疑似ファイルシステムを使用し、"normal" ファ
  イルシステムの上に置きます。

  もし、ソフトウェア特許が法的に認められているところにいるな
  ら、このコードで使われたアルゴリズムが特許を取られることに
  気付くでしょう。アメリカでは、DiskOnChip のハードウェア上
  でだけこの機能の使用が許されています。但し GPL の条件の下で
  は、必要があるときはコードをコピー・修正・配ると言うことは
  許されています。使わないでください。

  <高橋潤子>

