  (一般的な DEC チップと DIGITAL EtherWORKS PCI/EISA のサポート)
  これは DIGITAL シリーズ PCI/EISA バス用イーサネットカード
  をサポートします。このシリーズには DE425, DE434, DE435,
  DE450, DE500 が含まれます。このタイプの(イーサネット)ネッ
  トワークカードを持っている場合、Y と答えて 
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から入手できる
  Ethernet-HOWTO を読んでください。このドライバについての情
  報は <file:Documentation/networking/de4x5.txt> にもあります。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルするこ
  とも可能です。モジュールとしてコンパイルしたい場合は、ここ
  で M と答えて <file:Documentation/modules.txt> と 
  <file:Documentation/networking/net-modules.txt> を読んで
  ください。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

