  (一般の TMS380 トークンリング ISA/PCI/MCA/EISA アダプタサ
  ポート)
  このドライバは、Texas Instruments の TMS380 シリーズのチッ
  プセットベースのトークンリングアダプタの一般的なサポートを
  提供します。これは、SysKonnect TR4/16(+) ISA (SK-4190)、
  SysKonnect TR4/16(+) PCI (SK-4590)、SysKonnect TR4/16 PCI 
  (SK-4591)、Compaq 4/16 PCI、Thomas-Conrad TC4048 4/16 PCI、
  そしていくつかの Madge アダプタを含んでいます。ここで Y と
  答える場合、以下に出てくる項目で、どのカードをサポートする
  のか問われます。モジュールとして使用するつもりなら、カード
  の各クラスが別々のモジュールとしてサポートされます。

  このアダプタを持っていて使用したい場合は、ここで Y と答え、
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から取得できる、トー
  クンリングの mini-HOWTO を読んでください。

  さらに、<file:Documentation/networking/tms380tr.txt> を読
  むか、<http://www.auk.cx/tms380tr/> を参照してください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。モ
  ジュール名は、tms380tr.o です。モジュールとしてコンパイル
  する場合は、M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を
  読んでください。

  <高橋潤子>

