  (デバッグメッセージを可能にする)
  いくつかのデバッグメッセージを利用可能にします。メッセージ
  の選択は、ビットマップでコントロールされます。これは、
  モジュールの引数で指定されます。マスクのビットの意味につ
  いては、<file:drivers/atm/idt77252.h> を見てください。

  アクティブの場合、メッセージはドライバの速度と syslog ファ
  イルのサイズに、かなりの影響を与える恐れがあります！
  アクティブでない場合、速度に多少影響するだけです。

  <高橋潤子>
