  (MTD デバイスへ擬似ブロックデバイスのアクセス)
  フラッシュチップは、ブロックデバイスのブロックサイズとして
  扱うにはあまりにも大きすぎる消去単位を持っていますが、RAM 
  チップを使って MTD デバイスを作成している場合、ブロック単
  位のアクセスを行うことが出来ます。このブロックデバイスの
  ユーザは、この機能を実行します。現在、Journalling Flash 
  File System でも、それがマウントされる場合 MTD デバイス上
  のハンドルを得るためにこの機能が必要になります。ただし、
  JFFS と JFFS2 は mtdblock デバイスの機能はどれも実際には使
  用していません。

  将来は、フラッシュチップ上の read/erase/modify/write とい
  うサイクルで、より小さなブロックサイズをエミュレートできる
  よう拡張されるかもしれません。言うまでもなく、これは非常に
  危険ですが、ほとんど書き込まれないファイルシステムには役立
  てることができます。

  <高橋潤子>

