  (WAN ルータ)
  X.25、フレーム・リレー、leased lines のようなワイド・エリ
  ア・ネットワーク (WAN) は、非同期モデム接続で共通に使われ
  ている達成しうる速度よりもとても速いデータ転送速度で、非常
  に距離の離れたローカル・エリア・ネットワーク (LAN) を内部
  接続するのに使われます。普通、WAN に接続するには`WAN ルー
  タ' というかなり高価な外部デバイスが必要です。

  代案は、WAN ルーティングが Linux カーネルに組み込めるとい
  うことです。市場で入手できる比較的安価な WAN インターフェー
  ス・カードを用いて、完全に利用できるルータが外部ルータの価
  格の半分かそれ以下で組み込むことができます。それらのカード
  の一枚をお持ちで Linux box を WAN ルータとしてお使いになり
  たいなら、ここと以下の質問であなたのカードの WAN ドライバ
  に Y と答えてください。
  ftp://ftp.sangoma.com から入手できる wan-tools パッケージ
  も必要です。詳細は Documentation/networking/wan-router.txt 
  を読んでください。

  WAN ルーティングのサポートは wanrouter.o という名の モジュー
  ル (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだり取り外したり
  できるコード) としても利用できます。もしモジュールとして利
  用したい場合は Documentation/modules.txt を参照してください。

  よくわからない場合は、N と答えてください。

  <山縣, 福島 (2.2.14), 武井(2.4.0更新)>

