  (AppleTalk-IP からの IP パケットの取り出し)
  ここで Y と答えると、AppleTalk-IP コードは AppleTalk-IP
  のフレームから IP パケットを取り出せるようになります。
  これはあなたの Linux マシンを AppleTalk ネットワークから
  インターネットへのゲートウェイとして働かせる場合に有効です。
  詳しくは  <file:Documentation/networking/ipddp.txt> を読ん
  でください。前の項目 "AppleTalk-IP driver support" で Y と
  答えていて、ここでも Y と答えると、前の "IP to AppleTalk-IP 
  Encapsulation support" には Y と答えられません。

  <井上, 福島 (2.2.8), 高橋潤(2.4.15更新)>

