  (ビデオモードの選択を可能に)
  カーネルの起動時にビデオモードを選択できるようにします。ビ
  デオカードの BIOS が高解像度モードをサポートしているのに、
  SVGATextMode のようなLinux のユーティリティが使えないよう
  なとき、ここで Y と答えていれば、lilo や loadlin のような
  ブートローダで "vga=" オプションを使えるようになります。も
  しくは "vga=ask" として、カーネル起動時に選択メニューを表
  示させることもできます(カーネルにオプションを渡すにはどう
  すればよいかは、"man bootparam" を実行するか、使っているブー
  トローダのドキュメントを読んでください)。
  
  ビデオモードの選択に関するより詳しい情報は、
  Documentation/svga.txt を読んでください。よく分からないなら 
  N と答えます。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>
