  (System V,Coherent ファイルシステムのサポート)(読み出しのみ)
  SCO, Xenix, Coherent などはインテル CPU を使ったマシン用に
  市販されている商用 Unix システムです。ここで Y と答えると、
  それらのフロッピーやハードディスクのパーティションを読み込
  めるようになります。書き込めるようにするには、下の
  "SYSV file system write support" に Y と答えてください。

  そのようなフロッピーやハードディスクパーティションを持って
  いるならば、それらはそのような他の Unix 用のバイナリを含ん
  でいるでしょう。そのようなバイナリを実行するために iBCS2 
  をインストールすると良いかもしれません。(iBCS2 Intel
  Binary Compatibility Standard は SCO、Xenix、Wyse、
  UnixWare、Dell Unix、System V などのプログラムを Linux で
  使うためのカーネルモジュールです。これらのシステム用のもの
  しか手に入らない商用ソフトウェアを動作させるためにしばしば
  必要になります。iBCS2 は
  ftp://tsx-11.mit.edu:/pub/linux/BETA から anonymous ftp で
  入手できます。)

  他の Unixのファイルを NFS を使ってネットワーク経由でマウン
  トしたいだけの場合は "System V file system support" は必要
  はありません(この場合には当然ですが "NFS file system
  support" が必要になります。)

  一般にこのオプションはフロッピーのためには必要ないことに注
  意してください。なぜなら複数の Unix 間(あるいはその他の OS
  と)でファイルやディレクトリをやりとりする場合の互換性の高
  い方法は tar プログラムを使用することだからです。("man tar"
  あるいはより好ましい "info tar") このオプションは
  "System V IPC" とは関係も無いことに注意してください。
  System V ファイルシステムについては 
  Documentation/filesystems/sysv-fs.txtを読んでください。
  ここで Y と答えるととカーネルが 27 kB ほど大きくなります。

  このファイルシステムはモジュールにすることもできます。モジュー
  ルとは動いているカーネルに望んだ時に追加したり削除したりで
  きるコードです。もしこのオプションをモジュールとしてコンパ
  イルしたいならば、ここでM と答えて、Documentation/modules.txt
  を読んでください。モジュールは sysv.o という名前になります。

  これらについて以前に聞いたことが無い場合は N と答えても安
  全です。

  <花高, 武井(2.4.0更新)>
