  (Acquire SBC ワッチドッグ・タイマー)
  このドライバーは、Acquire Inc (とその他) で製造されている 
  PSC-6x86 シングル・ボード・コンピューター上のハードウェア・
  ワッチドッグ用です。このワッチドッグはフリーズしていないか
  を確かめるためにカーネルを監視するだけです。フリーズしてい
  るなら、特定の時間の後に計算機をリブートします。

  このドライバーは、ハードウェアは異なりますが WDT501 用ドラ
  イバと同様です。このドライバはモジュール ( = 必要なときに
  動作中のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコード) 化
  もできます。このモジュールはpscwdt.o と呼ばれます。モジュー
  ルとしてコンパイルしたいなら、ここでM と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  ほとんどの方は N と答えることになるでしょう。

  <山縣, 高橋潤(2.4.15更新)>

